{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":48,"n_cols":4,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[45,0,45,3],[46,0,46,3],[47,0,47,3],[1,2,1,3],[2,2,3,3],[4,0,4,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"ÜVEGMÉRET SZÁMOLÁSHOZ"]
[null,null,"Falcolt üveges ajtótípusaink, üveg vagy egyéb betétek méreteinek kiszámításához"]
[]
[]
["Kód","Minta","Magasságból kivonandó (mm)","Szélességből kivonandó (mm)"]
["M011","BELLO",108,108]
["M012","BELLO CLASSIC",120,120]
["M021","SERIE",120,120]
["M041","SUPERBO-A",108,108]
["M042","SUPERBO-B",108,108]
["M043","SUPERBO A EASY",90,90]
["M051","SAPONE",120,120]
["M053","SAPONE-U",120,120]
["M081","FIUME",120,120]
["M130","SVÉD-ORLO",130,130]
["M132","ORLO II",130,130]
["M133","RETRO-A","Magasság mindig fix 245mm",130]
["M134","RETRO-B","Magasság mindig fix 245mm",130]
["M191","MANIGLIA-L",120,120]
["M192","MANIGLIA-U",120,120]
["M193","MANIGLIA-S",120,120]
["M194","MANIGLIA-C",190,120]
["M281","CUBICO TÖLGY",120,120]
["M282","CUBICO DIÓ",120,120]
["M341","ITALI",120,120]
["M342","ITALI CLASSIC",120,120]
["M410","TOWER STEP",120,120]
["M413","TOWER EASY",90,90]
["M415","TOWER MODERN-A",120,120]
["M416","TOWER MODERN-B",120,120]
["M420","TOWER SAM",120,120]
["M421","ISEUM",170,170]
["M431","VIOLA",108,108]
["M441","FUTURO",120,120]
["M501","FORTUNA",108,108]
["M502","FORTUNA CLASSIC",120,120]
["M541","BRANDO",120,120]
["M642","LIA-MODERNO II.",126,126]
["M661","LINY",120,120]
["M681","SWEDISH",110,110]
["M682","SWEDISH-B",110,110]
["M771","RADO",151,120]
["M991","KÖRBEMART",120,120]
[]
["Üvegbefogató gumis megoldás esetén a fenti méreteken felül még plusz 4 mm-t le kell vonni a magasságból és a szélességből is!"]
["Üvegbefogó gumi nem alkalmazható a profil vékonysága miatt az alábbi marásoknál: Bello Classic, Itali Classic, Fortuna Classic, Orlo II., Retro-A, Lia-Moderno II."]
["Üveges változatban nem kérhető fóliázott frontok: M221 Intarsio tölgy, M222 Intarsio dió, M291 Decowood tölgy, M292 Decowood dió, M331 Decomaniglia tölgy, M332 Decomaniglia dió, M419 Tower SLIM"]